[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.66
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR- Branża sanitarna na parterze budynku	PRZEDMIAR
nfn=Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Projektowe "ÓSEMKA"            Kinga Zawistowska
afn=14-200 Iława, ul. Mikołaja Kopernika 3/13
nb=Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola na Klub Senior+ z częścią administracyjno-biurową
ab=Młynary , ul. Słowackiego 14, działka nr. 87
ni=GMINA MŁYNARY
ai=ul..Dworcowa 29, 14-420 Młynary
nk=Andrzej Zawistowski	
dt=wrzesień 2020	0
pcn=III kwartał 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANEJ  ADAPTACJI I PRZEBUDOWY :13101310Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłym1310przedszkolu miejskim projektuje się zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Młynary. Na parterze projektuje się1310pomieszczenia związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + dla 20 pensjonariuszy,1310w skład których wchodzą następujące pomieszczenia :1310- wiatrołap wraz z komunikacją,1310- pomieszczenie klubowe z możliwością podziału pomieszczenia ścianką1310  przesuwną na pomieszczenie klubowe i pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnych,1310- sala spotkań wraz z wbudowanymi 2-ma szafami o szerokości 60cm, które1310  pełnią rolę szatni, osobno dla kobiet i mężczyzn,1310- aneks kuchenny,1310- pomieszczenie W.C., dla kobiet,1310- pomieszczenie W.C., dla osób niepełnosprawnych oraz mężczyzn,1310- pomieszczenie natrysku.1310Na poddaszu zaprojektowano pomieszczenia administracyjno-biurowe dla1310ewentualnego personelu obsługi Klubu Senior + oraz dodatkowe pomieszczenia 1310administracyjno-biurowe dla potrzeb funkcjonowania Gminy Młynary w skład1310których wchodzą następujące pomieszczenia :1310- wydzielona pożarowo klatka schodowa od części parterowej,1310- komunikacja poddasza,1310- 2 pomieszczenia administracyjno-biurowe,1310- pomieszczenie socjalne,1310- 2 pomieszczenia gospodarcze dla pomieszczeń administracyjno-biurowych,1310- pomieszczenie W.C., kobiet dla personelu,1310- pomieszczenie W.C., mężczyzn dla personelu.1310Obiekt podzielono na dwie strefy pożarowe : parter : do kategorii zagrożenia ludzi1310ZL II, poddasze wraz z klatką schodową : do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.1310Pozostawiono istniejące główne wejście do budynku z przebudową istniejących1310schodów zewnętrznych oraz zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych1310o spadku 7,5% wraz z pochwytami i balustradami po obu stronach pochylni.1310Zaprojektowano nowe schody żelbetowe wewnętrzne o szerokości biegów : 1,52m1310i wymiarach spoczników : 1,52m x 1,52m. 1310Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części parterowej i poddasza 1310zaprojektowano w taki sposób, że można podzielić wykonywanie robót budowlanych1310na dwa etapy : 1310- pierwszy etap realizacji inwestycji : utworzenie Klubu Senior + na parterze,1310- drugi etap realizacji inwestycji : utworzenie części administracyjno-biurowej.1310Zaprojektowano likwidację istniejącej części podpiwniczonej poprzez jej zasypanie1310i wykonanie posadzki betonowej, wykończonej płytkami ceramicznymi. Projektuje się1310ocieplenie ścian i dachu budynku oraz wykonanie dwóch wykuszy ( lukarn )1310w połaci dachowej od strony ogrodowej nad pomieszczeniami w.c., na poddaszu.1310Dachy wykuszy jednospadowe o kącie nachylenia 30 stopni, to jest o spadku131058%, które pokryte są dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym w kształcie1310takim samym jak pokrycie istniejącego dachu. W budynku zaprojektowano, na 1310parterze nowe oświetlenie typu LED wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym1310a w nowych pomieszczeniach również nową instalację elektryczną oświetleniową1310i gniazdkową. Na poddaszu zaprojektowano nową instalację elektryczną oświetleniową, awaryjną, ewakuacyjną i gniazdkową. W budynku zaprojektowano1310na parterze w nowych pomieszczeniach nową instalację c.o., ciepłej i zimnej1310wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej. Na poddaszu zaprojektowano nową1310instalację c.o., wody ciepłej i zimnej oraz nową instalację kanalizacji sanitarnej.1310Budynek posiada istniejące przyłącze energetyczne, istniejące przyłącze wody,1310istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz istniejące przyłącze gazu wraz1310z istniejącym zbiornikiem na gaz propan butan, jako zbiornik naziemny. Poziom1310posadzki parteru pozostawiono bez zmian i wynosi : +- 0,00 = 49,62m n.p.m.131013102,  DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE OBIEKTU  :13101310-  projektowana powierzchnia użytkowa parteru....................................  :    102,49 m21310-  powierzchnia użytkowa poddasza......................................................  :      67,76 m21310-  powierzchnia pomieszczeń poddasza po obrysie podłóg..................  :     105,07 m21310-  powierzchnia użytkowa parteru razem................................................ :     170,25 m21310-  powierzchnia zabudowy budynku – istniejąca..................................... :    152,13 m21310-   kubatura budynku istniejąca............................................................... :     950,70 m31310-   kubatura budynku po przebudowie..................................................... :    960,70 m3

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=bateria natryskowa mosiężna z natryskiem przesuwanym śr.15 mm	0
id=5714010	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810599
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5714010

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810599
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810600
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1601810600
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810600
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5613602

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe, mosiężne 1/2"	0
id=6460901	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810600
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe, mosiężne 3/4"	0
id=6460902	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810600
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Filtr  gazowe o śr. 20 mm	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810601
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=filtr siatkowy DN 32	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810601
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22V, 500/800	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810601
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń 22V, 900/800	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810601
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1601810602
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8526
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810602
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=757.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6760099

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=klucze stalowe do kurków gazowych	0
id=5728000	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810602
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej 130 mm	0
id=6311800	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810602
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6342099

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810603
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1351799

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=kształtki Hep2O z gwintem 15x1/2"	0
id=5642812	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810603
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.18

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810603
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.064

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810603
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6825

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810604
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.478

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=kształtki kielichowe, miedziane 15 mm	0
id=6401201	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810604
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.15

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=kształtki kielichowe, miedziane 22 mm	0
id=6401202	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810604
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5309099	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810604
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.808

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810605
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810605
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810605
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=kształtki przejściowe z brązu 15x1/2"	0
id=6480202	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810605
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.15

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=kształtki przejściowe z brązu 22x3/4"	0
id=6480203	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810606
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810606
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810606
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.94

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810606
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.044

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810607
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.22

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810607
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7456

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810607
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8544

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810607
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.781

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810608
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.134

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810608
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.66

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810608
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	0
id=5720099	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810608
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nom. 25 mm	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810609
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.175

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109903	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810609
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.025

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810609
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0	1601810609
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.874

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1601810610
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.056

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1601810610
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=pisuary porcelanowe	0
id=6326199	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810610
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0	1601810610
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2525
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602199

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=postumenty porcelanowe do umywalek	0
id=6320700	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810611
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1601810592
cw=0	PLN
il=187.3613

[RMS ZEST 99]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=rury  PCV  kanalizacyjne o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1601810611
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.919

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1601810611
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.184

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1601810611
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.672

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1601810612
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.8105

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1601810612
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4276

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej 131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1601810612
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.68

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=rury stalowe typ S, przewodowe o sprawdzonej szczelności, wymaganym badaniu, o powierzchni zewnętrznej zabezpieczonej powłoką asfaltową z podwójną przekładką nasyconą asfaltem, ze stali w gatunku St 3Sx, St 3S	0
id=5043999	2
jm=m	040
ce=0	1601810612
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.35

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr.nom. 25 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0	1601810613
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.6

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030010	2
jm=m	040
ce=0	1601810613
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.025

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1601810613
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.28

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1601810614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.8528

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1601810614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2832

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1601810614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.06

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=rury z polipropylenu śr.20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1601810614
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 127]
ty=S
na=samochód dostawczy 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1601810629
cw=0	PLN
il=0.07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1601810629
cw=0	PLN
il=0.22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1601810629
cw=0	PLN
il=0.0198
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=kpl.	090
ce=0	1601810615
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	0
id=5717060	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810615
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	0
id=5717000	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810615
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810615
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=sznur konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowy	0
id=6831801	2
jm=kg	033
ce=0	1601810616
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1601810630
cw=0	PLN
il=1.5728
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1601810630
cw=0	PLN
il=0.3914

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1601810616
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.5811

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=tuleje wspomagające 15 mm	0
id=6151209	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810616
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1601810630
cw=0	PLN
il=0.1554
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12624

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810616
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.575
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601904

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810617
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602011

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810617
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602006

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810617
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.064
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810617
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602903

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810618
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3744
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602904

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810618
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602905

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810618
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.888
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601531

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810618
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810619
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt	0
id=6327799	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810619
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla niepełnosprawnych	0
id=6327799	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810619
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1601810619
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810620
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0	1601810630
cw=0	PLN
il=0.147
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12500

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=zawor zwrotny antyskażeniowy EA DN 32	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810620
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810620
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe, mosiężne z głowicami termostatycznymi 15 mm	0
id=5733100	1
jm=kpl.	090
ce=0	1601810620
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=zawory powrotne proste lub kątowe, mosiężne 15 mm	0
id=5731401	1
jm=szt.	020
ce=0	1601810621
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810621
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810621
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810621
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=zawory spłukujące do pisuarów	0
id=5710500	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810625
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5710501

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=zawory umywalkowe stojące mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810622
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810622
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810623
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810628
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6321699

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=złączki spłukujące do pisuarów	0
id=5717630	2
jm=szt.	020
ce=0	1601810629
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne na parterze
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0201	2-01	0317-0201		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.208
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.208	1	2,3*1,2*0,8						

[RMS 1]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9042

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.001
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.001	1	2.3*1.2*0.8-0,207						

[RMS 1]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0
il=2.446

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.208
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.208	1	2,208						

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2952

[RMS 5]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1554

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.207
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.207	1	2,3*0,6*0,15						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3995

[RMS 2]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2525

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 4]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.147

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.38	1	2,38						

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8211

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4276

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0198

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-10	4-01	0333-10		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=0.89

[POZYCJA]
id=22
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=14.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.85	1	8.5+2.25+2.8+1,3						

[RMS 1]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0
il=4.648

[RMS 8]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8105

[RMS 9]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6825

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.297

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=13.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.2	1	0,7+0,7+1,3+3,5*3						

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3396

[RMS 11]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=12.672

[RMS 12]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.864

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0099	0	0.0099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1307

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-01	2-15	0203-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.9	1	1,2+0,7						

[RMS 1]
nz=0.161	0	0.161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3059

[RMS 128]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.919

[RMS 14]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.178

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0066

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.54

[RMS 12]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=1.683

[RMS 14]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[POZYCJA]
id=52
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=62
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=68
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
mpn=1211
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=80
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=168
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02	2-15	0234-02		1
mpn=1211
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=87
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody na parterze
wa=0
kn=0	0	0
id=92
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=93
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawory zwrotny antyskażeniowy typu EA DN 32  zgodnie z opisem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 29]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=99
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Filtr siatkowy DN 32 do wody zimnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 29]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[POZYCJA]
id=105
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	4*2+1.25*3+1.1*3+1.25*3+2.6*2+3.8*2+2.5*2+0.6*6+1,4*2						

[RMS 1]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=10.965

[RMS 32]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=47.3

[RMS 33]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=24.94

[RMS 34]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=61.49

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0688

[POZYCJA]
id=112
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	2,6*2+2,4*2+3,5*2						

[RMS 1]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0
il=4.845

[RMS 35]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 36]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 37]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=21.25

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0306

[POZYCJA]
id=119
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3.04
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.04	1	1,52*2						

[RMS 1]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9576

[RMS 38]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2832

[RMS 39]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8544

[RMS 40]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3744

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[POZYCJA]
id=126
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=12.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.3	1	6,2+2,5+3,6						

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1328

[RMS 41]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=13.284

[RMS 42]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=5.781

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0418

[POZYCJA]
id=133
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-06	2-15	0116-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.905	0	0.905
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[RMS 33]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=140
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=2.312

[RMS 45]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=312
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=75.34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.34	1	75,34						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1889

[POZYCJA]
id=314
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=75.34	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.34	1	75,34						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6093

[RMS 64]
nz=0.026546	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 65]
nz=0.002655	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 66]
nz=0.002655	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 67]
nz=0.007964	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.000133	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=147
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=157
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=162
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-04	2-15	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.655	0	0.655
np=1
wa=0
wb=0
il=5.24

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 50]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=176
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6779

[RMS 55]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=47.3

[RMS 56]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.473

[RMS 57]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1734

[RMS 58]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=258

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0581

[POZYCJA]
id=184
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=32.34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.34	1	17+3,04+12,3						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5787

[RMS 55]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.574

[RMS 56]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4366

[RMS 57]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5897

[RMS 58]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=194.04

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0986

[ELEMENT 2]
na=Zmiana miejsca zamontowania pieca c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=524
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=525
pd=	KNR	4-02 0417-01 Analogia	4-02	0417-01 Analogia		1
mpn=1211_
na=Demontaż wiszącego kotła gazowego o mocy 20 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=12.56	0	12.56
np=1
wa=0
wb=0
il=12.56

[RMS 3]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=528
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0308-02	4-02	0308-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 3]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=531
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0215-02	0-31	0215-02		1
mpn=_1211
na=Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne dwufunkcyjne o mocy do 26 kW- Piec z demontażu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 103]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 104]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 105]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 106]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 107]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 108]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 109]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 110]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 3]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=544
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0302-03	2-15	0302-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 1]
nz=0.439	0	0.439
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0975

[RMS 111]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 112]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.175

[RMS 113]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0325

[POZYCJA]
id=580
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0216-01	2-19	0216-01		1
mpn=1211
na=Przejścia gazociągu przez ściany murowane grubości 1 cegły dla przyłączy o śr. nominalnej 25 mm w tulejach z rur stalowych o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=przej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.14	0	3.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.14

[RMS 125]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 126]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 127]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=551
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-03	2-15	0312-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.294	0	0.294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.294

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=557
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr gazowe  o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=563
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2.5
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9

[RMS 117]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 118]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 119]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[POZYCJA]
id=578
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-10	4-01	0333-10		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=0.89

[POZYCJA]
id=570
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 120]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 121]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 122]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 124]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o. na parterze
wa=0
kn=0	0	0
id=192
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=424
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-Xc o śr. zewnętrznej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.16	1	1,6*2+1,2*0,8						

[RMS 1]
nz=0.384	0	0.384
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5974

[RMS 35]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4928

[RMS 69]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7456

[RMS 37]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych  PE-Xc o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0,6*3						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.666

[RMS 32]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 68]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.044

[RMS 34]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.574

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=441
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-04	4	0404-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-Xc o śr. zewnętrznej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=32.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.2	1	3,6*2+2,5*2+1,6*2+5,2*2+3,2*2						

[RMS 1]
nz=0.435	0	0.435
np=1
wa=0
wb=0
il=14.007

[RMS 41]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=34.776

[RMS 92]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=15.134

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32.2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-06	4	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=12.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.8	1	1,8*2+4,6*2						

[RMS 1]
nz=0.805	0	0.805
np=1
wa=0
wb=0
il=10.304

[RMS 93]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=13.184

[RMS 94]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=7.808

[RMS 95]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=5.888

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=453
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,8						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3416

[RMS 91]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 56]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0286

[RMS 57]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1764

[RMS 58]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0037

[POZYCJA]
id=461
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=49.16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.16	1	4,16+32,2+12,8						

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3629

[RMS 91]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=54.076

[RMS 56]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9144

[RMS 57]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6415

[RMS 58]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=294.96

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2311

[POZYCJA]
id=469
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-04	4	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=481
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0208-01	0-31	0208-01		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 76]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=500
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0208-03	0-31	0208-03		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 76]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 78]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=507
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-05	4	0418-05		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. 800 mm, 22V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=511
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.900 mm i dług. do 800 mm, 22V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=515
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-03	4	0406-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.08	0	7.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 65]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 90]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 67]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-05	4	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=50.96
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.96	1	4,16+1,8+32,2+12,8						

[RMS 1]
nz=0.0906	0	0.0906
np=1
wa=0
wb=0
il=4.617

[SUMA KONTROLNA]
e0451e5de6f52e58b837 bb1 d4270c5