[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.66
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Projektowe "ÓSEMKA"            Kinga Zawistowska
afn=14-200 Iława, ul. Mikołaja Kopernika 3/13
nb=Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego budynku przedszkola na Klub Seniora + 
ab=Młynary, ul. Słowackiego 14, działka nr 87
ni=GMINA MŁYNARY
ai=ul..Dworcowa 29, 14-420 Młynary 
nk=Andrzej Zawistowski	
dt=WRZESIEŃ 2020	0
pcn=III kwartał 2020  

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANEJ  ADAPTACJI I PRZEBUDOWY :13101310Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłym1310przedszkolu miejskim projektuje się zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Młynary. Na parterze projektuje się1310pomieszczenia związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + dla 20 pensjonariuszy,1310w skład których wchodzą następujące pomieszczenia :1310- wiatrołap wraz z komunikacją,1310- pomieszczenie klubowe z możliwością podziału pomieszczenia ścianką1310  przesuwną na pomieszczenie klubowe i pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnych,1310- sala spotkań wraz z wbudowanymi 2-ma szafami o szerokości 60cm, które1310  pełnią rolę szatni, osobno dla kobiet i mężczyzn,1310- aneks kuchenny,1310- pomieszczenie W.C., dla kobiet,1310- pomieszczenie W.C., dla osób niepełnosprawnych oraz mężczyzn,1310- pomieszczenie natrysku.1310Na poddaszu zaprojektowano pomieszczenia administracyjno-biurowe dla1310ewentualnego personelu obsługi Klubu Senior + oraz dodatkowe pomieszczenia 1310administracyjno-biurowe dla potrzeb funkcjonowania Gminy Młynary w skład1310których wchodzą następujące pomieszczenia :1310- wydzielona pożarowo klatka schodowa od części parterowej,1310- komunikacja poddasza,1310- 2 pomieszczenia administracyjno-biurowe,1310- pomieszczenie socjalne,1310- 2 pomieszczenia gospodarcze dla pomieszczeń administracyjno-biurowych,1310- pomieszczenie W.C., kobiet dla personelu,1310- pomieszczenie W.C., mężczyzn dla personelu.1310Obiekt podzielono na dwie strefy pożarowe : parter : do kategorii zagrożenia ludzi1310ZL II, poddasze wraz z klatką schodową : do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.1310Pozostawiono istniejące główne wejście do budynku z przebudową istniejących1310schodów zewnętrznych oraz zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych1310o spadku 7,5% wraz z pochwytami i balustradami po obu stronach pochylni.1310Zaprojektowano nowe schody żelbetowe wewnętrzne o szerokości biegów : 1,52m1310i wymiarach spoczników : 1,52m x 1,52m. 1310Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części parterowej i poddasza 1310zaprojektowano w taki sposób, że można podzielić wykonywanie robót budowlanych1310na dwa etapy : 1310- pierwszy etap realizacji inwestycji : utworzenie Klubu Senior + na parterze,1310- drugi etap realizacji inwestycji : utworzenie części administracyjno-biurowej.1310Zaprojektowano likwidację istniejącej części podpiwniczonej poprzez jej zasypanie1310i wykonanie posadzki betonowej, wykończonej płytkami ceramicznymi. Projektuje się1310ocieplenie ścian i dachu budynku oraz wykonanie dwóch wykuszy ( lukarn )1310w połaci dachowej od strony ogrodowej nad pomieszczeniami w.c., na poddaszu.1310Dachy wykuszy jednospadowe o kącie nachylenia 30 stopni, to jest o spadku131058%, które pokryte są dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym w kształcie1310takim samym jak pokrycie istniejącego dachu. W budynku zaprojektowano, na 1310parterze nowe oświetlenie typu LED wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym1310a w nowych pomieszczeniach również nową instalację elektryczną oświetleniową1310i gniazdkową. Na poddaszu zaprojektowano nową instalację elektryczną oświetleniową, awaryjną, ewakuacyjną i gniazdkową. W budynku zaprojektowano1310na parterze w nowych pomieszczeniach nową instalację c.o., ciepłej i zimnej1310wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej. Na poddaszu zaprojektowano nową1310instalację c.o., wody ciepłej i zimnej oraz nową instalację kanalizacji sanitarnej.1310Budynek posiada istniejące przyłącze energetyczne, istniejące przyłącze wody,1310istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz istniejące przyłącze gazu wraz1310z istniejącym zbiornikiem na gaz propan butan, jako zbiornik naziemny. Poziom1310posadzki parteru pozostawiono bez zmian i wynosi : +- 0,00 = 49,62m n.p.m.131013102,  DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE OBIEKTU  :13101310-  projektowana powierzchnia użytkowa parteru....................................  :    102,49 m21310-  powierzchnia użytkowa poddasza......................................................  :      67,76 m21310-  powierzchnia pomieszczeń poddasza po obrysie podłóg..................  :     105,07 m21310-  powierzchnia użytkowa parteru razem................................................ :     170,25 m21310-  powierzchnia zabudowy budynku – istniejąca..................................... :    152,13 m21310-   kubatura budynku istniejąca............................................................... :     950,70 m31310-   kubatura budynku po przebudowie..................................................... :    960,70 m3

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=agregat tynkarski	0
id=46210	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609595
cw=0	PLN
il=2.268
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46210

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=balustrady dla niepełnosprawnych	0
id=1320099	2
jm=m	040
ce=0	1600609559
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320099

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1600609559
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.536
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1600609559
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0016
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1600609560
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1600609560
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7943
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1600609560
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9869
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609595
cw=0	PLN
il=2.8461
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210

[RMS ZEST 144]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0	1600609561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1779.515
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm	0
id=2200400	2
jm=szt.	020
ce=0	1600609561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=197.2503
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2200420

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=bloczki Silka M24 34x24x19 cm	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1600609561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.2475
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=bloki SILKA M12	0
id=1811020	2
jm=szt.	020
ce=0	1600609561
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=656.649
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1811020

[RMS ZEST 343]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1600609562
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=336.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=cegła budowlana pełna klinierowa	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0	1600609562
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=353.353
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0	1600609562
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=409.133
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1600609562
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.093
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609595
cw=0	PLN
il=0.0137
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39116

[RMS ZEST 145]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1600609563
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0917
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1600609563
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0169
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600622

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1600609567
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0191
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	0
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0	1600609572
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.524
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122200

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=drzwi aluminiowe EI-S 30,	0
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0	1600609572
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1319992

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=drzwi drewniane zewnętrzne  ciemny dąb	0
id=2714999	2
jm=m2	050
ce=0	1600609572
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2714999

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=emalia epoksydowa ognioodporna	0
id=1520306	1
jm=dm3	066
ce=0	1600609573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5791
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1522413

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa	0
id=1521000	1
jm=dm3	066
ce=0	1600609573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3992
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1522611

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=farba gruntująca CT 16	0
id=1552320	1
jm=dm3	066
ce=0	1600609573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.71
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385334;2385099

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=farba lateksowa	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1600609573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.5817
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1500699;1501599;1507699;1508099

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=farba silikonowa	0
id=1525110	2
jm=kg	033
ce=0	1600609574
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.995
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1507699

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=folia paroizolacyjna  0.2 mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1600609574
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=115.428
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560311

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=folia polietylenowa gr. 0,2 mm	0
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0	1600609574
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.635
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560311

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1600609574
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.992
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560311

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=gaz propan-butan	0
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0	1600609575
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7363
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1020100

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=gips-mieszanka tynkarska Nidalit	0
id=1740301	2
jm=t	034
ce=0	1600609575
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.675
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740399

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0	1600609575
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5725
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740101;1740102;1740199

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1600609576
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0289
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1600609576
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.738
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=gwoździe budowlane sufitowe	0
id=1330700	1
jm=kg	033
ce=0	1600609576
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.048
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332399

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=impregnat ognioochronny PROMADUR lub równoważny	0
id=1481202	1
jm=kg	033
ce=0	1600609576
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.957
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412899

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=klamki z szyldami	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1600609577
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=kołki  szybkiego montażu	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0	1600609577
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=228.2964
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1600609577
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609596
cw=0	PLN
il=2.4895
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11161

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1600609578
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6096
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1351799

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1600609578
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=182.761
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323310

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=kształtowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27	0
id=1324999	1
jm=m	040
ce=0	1600609578
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.476
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323351

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - ceownik 220	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0	1600609579
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=712.656
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1100399

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA 200	0
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0	1600609579
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=118.44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1100399

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1600609579
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3488
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2300102

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=listwy iglaste kl.III impregnowane	0
id=2601301	1
jm=m3	060
ce=0	1600609580
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3868
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2601310

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=listwy maskujące	0
id=1318399	2
jm=m	040
ce=0	1600609580
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.355
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1310099

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=łączniki wzdłużne lw 60/110	0
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0	1600609580
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.5522
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323437

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609596
cw=0	PLN
il=0.5824
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46110

[RMS ZEST 170]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46100	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609596
cw=0	PLN
il=2.598
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46110

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=nadproże prefabrykowane strunobetonowe KONBET SBN 120x115 mm	0
id=2126020	2
jm=m	040
ce=0	1600609580
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=nadproże prefabrykowane strunobetonowe KONBET SBN 72x115 mm	0
id=2126000	2
jm=m	040
ce=0	1600609581
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.59

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=narożniki ochronne typ 'Wema'	0
id=1350500	1
jm=szt.	020
ce=0	1600609581
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6096
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360040

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=nawiewnik okienny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1600609581
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=ościeżnica regulowana	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1600609582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=pakiet systemu kanałów wentylacyjnych poziomych wys. 6 m 3x12x17 cm	0
id=AT45216	3
jm=kpl.	090
ce=0	1600609582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1600609582
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.3008
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	0
id=2302300	1
jm=kg	033
ce=0	1600609583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301399

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1600609583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.918
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1600609583
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5957
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=plyty z betonu płukanego w kolorze jasnobrązowym	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1600609584
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.7439

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=płytki ceramiczne'	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1600609584
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.652
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=płytki posadzkowe w klasie ścieralności 5 i klasie antypoślizgowości R11,	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1600609584
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=płyty Kooltherm K17	0
id=1750810	2
jm=m2	050
ce=0	1600609584
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.2138
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750810

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=płyty krzemianowo-wapienneg gr 25 mm	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1600609585
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=100.9995
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750800;1750810

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=podkładki i nakrętki	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1600609585
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.35

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	0
id=AT27026	3
jm=kg	033
ce=0	1600609585
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=174.066
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1480599

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej V60 gr.3,2 mm	0
id=202x003	3
jm=m2	050
ce=0	1600609586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.9674
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2305560;2305570

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie	0
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609596
cw=0	PLN
il=0.2111
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	44141

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1600609586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.6423
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=pręt mocujący	0
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0	1600609586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=146.2088
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323440

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609597
cw=0	PLN
il=0.0137
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39611

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1600609559
cw=0	PLN
il=1390.7746

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 256]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania	0
id=1530505	1
jm=dm3	066
ce=0	1600609586
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2607
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1530521

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0	1600609587
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.5026
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301599

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do izolacji	0
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0	1600609587
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.1771
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302199

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609597
cw=0	PLN
il=7.3142
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	0
id=1351006	1
jm=m2	050
ce=0	1600609587
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.764
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1350035

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=siatka z pręta 6 mm o oczkach 10 x 10 cm.	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1600609587
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.6563
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1336499

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0	1600609588
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1600609588
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2710200

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609597
cw=0	PLN
il=1.7701
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609598
cw=0	PLN
il=2.6936
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609598
cw=0	PLN
il=2.5354
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 230]
ty=S
na=środek transportu	0
id=00000	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609598
cw=0	PLN
il=1.6929
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	0
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0	1600609588
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.7091
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=śruby M16 , klasy 8.8 L=300 mm 14 szt	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1600609589
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.636

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1600609589
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=112.6262
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=taśma zbrojąca	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1600609589
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=96.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903499

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy	0
id=1530604	1
jm=dm3	066
ce=0	1600609589
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7355
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1531104

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0	1600609590
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.6625
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1600609590
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1158
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=wieszak w 60/100	0
id=1324999	1
jm=szt.	020
ce=0	1600609590
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=146.2088
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323463

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=wkręty do płyt Koolotherm	0
id=1332799	2
jm=szt	020
ce=0	1600609591
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4476.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332799

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1600609591
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6827
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1600609591
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0616
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1600609591
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6552
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609598
cw=0	PLN
il=11.6265
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609599
cw=0	PLN
il=8.2726
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1600609599
cw=0	PLN
il=0.33

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1600609599
cw=0	PLN
il=5.5775
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=wycieraczk zewnętrzna 160 x 60 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1600609592
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=wycieraczka wewnętrzna 150 x 60 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1600609592
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0	1600609592
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.233
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1600609593
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1289
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1600609593
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1757
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899670;2380823

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=zaprawa cementowa M15	0
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0	1600609593
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4844
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna	0
id=2380810	2
jm=m3	060
ce=0	1600609593
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.268
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=zaprawa klejąca żelowa	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1600609594
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=485.5458
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=zaprawa spoinująca epoksydowa	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1600609594
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.805
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=zestaw materiałów na 1 m komina systemu kanałów wentylacyjnych poziomych 3x12x17 cm	0
id=AT45220	3
jm=kpl.	090
ce=0	1600609594
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Pomieszczenia Klubu Seniora + na parterze
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=23.526
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.526	1	5.4*3.02+1,69*3,02+0,7*3,02						

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=22.3497

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5.355
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.355	1	0,85*2,1*3						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2118

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych. Powiększenie otworów drzwiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.21	1	0,2*2,1*2*0,25						

[RMS 1]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8123

[ELEMENT 2]
na=Fundamanty 
wa=0
kn=0	0	0
id=21
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0201	2-01	0317-0201		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0
il=2.674

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.2224	0	1.2224
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2224

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton C8/10 gr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.26

[RMS 13]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu.1310Beton C25/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.41	0	7.41
np=1
wa=0
wb=0
il=7.41

[RMS 14]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.015

[RMS 2]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 10]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 11]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 6]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.53

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[ELEMENT 2]
na=Strop nad parterem
wa=0
kn=0	0	0
id=702
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=703
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0429-04	4-01	0429-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=96.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96.19	1	(11,81+5,04+11,71+21,22+45,4+4,4+1,71+1,2)-6,3						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=28.857

[POZYCJA]
id=705
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0610-03	4-01	0610-03		1
mpn=1211
na=Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2.1310Oczyszczenie desek istniejącego stropu, isniejące besli stropowe oraz deski dolnego pułapu.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=183.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=183.19	1	96.19+20*0.15*2*14.5						

[RMS 1]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8233

[POZYCJA]
id=707
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0627-03	4-01	0627-03		1
mpn=1211
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi FOBOS 4 lub równoważne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=183.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=183.19	1	96.19+20*0.15*2*14.5						

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=43.9656

[RMS 209]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7091

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=711
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01 z.sz. 2.4. 	4-01	0631-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=15:0:0938,10121,0:0,0911
na=Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda natryskowa. Produkt PROMADUR bub równoważny.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=183.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=183.19	1	96.19+20*0.15*2*14.5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7		0.7
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=41.0346

[RMS 219]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=54.957

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=756
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje z folii paroizolacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=96.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96.19	1	96,19						

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=34.5899

[RMS 238]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=115.428

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0773

[RMS 12]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6541

[POZYCJA]
id=716
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2012-01	0-14	2012-01		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów płytami krzmianowo-wapiennymi  np. Promaxon Typ A o grubości 25 mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD1310Wspł. R=1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=96.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96.19	1	96,19						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.0135	0	2.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=290.5178

[RMS 231]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=100.9995

[RMS 221]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=182.761

[RMS 222]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=38.476

[RMS 223]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=36.5522

[RMS 224]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=146.2088

[RMS 225]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=146.2088

[RMS 226]
nz=18.5	0	18.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1779.515

[RMS 227]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0289

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=96.19

[RMS 229]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0616

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3285

[RMS 230]
nz=0.0176	0	0.0176
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6929

[POZYCJA]
id=731
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2011-04	2-02	2011-04		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=96.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96.19	1	96,19						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=26.2599

[RMS 24]
nz=0.00336	0	0.00336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3232

[RMS 27]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2097

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3848

[RMS 17]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9238

[RMS 22]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3174

[POZYCJA]
id=739
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=96.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96.19	1	96,19						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7714

[RMS 86]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=20.1999

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 12]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0289

[POZYCJA]
id=745
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=96.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96.19	1	96,19						

[RMS 1]
nz=0.1391	0	0.1391
np=1
wa=0
wb=0
il=13.38

[RMS 88]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8085

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0289

[ELEMENT 2]
na=Ściany parteru
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=47
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-02	2-02	0606-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - montaż na ścianach pod ruszty
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=8.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.95	1	8,95						

[RMS 1]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4589

[RMS 20]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=11.635

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2007-01	2-02	2007-01		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt Kooltherm K17 gr. 100 mm + płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm z listew drewnianych impregnowanych na ścianach.1310Wykonać zgodnie z opisem pkt. 8.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=89.528
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.528	1	5.56*3.1*4+3.32*3.1*2						

[RMS 1]
nz=0.9664	0	0.9664
np=1
wa=0
wb=0
il=86.5199

[RMS 18]
nz=0.00432	0	0.00432
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3868

[RMS 19]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=228.2964

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6858

[RMS 12]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3939

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2008-03	2-02	2008-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt  Kooltherm K 17 gr 100 mm + płyta gipsowo-kartonowych   gr. 12 ,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach1310Współ. R=2,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=89.528
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.528	1	5.56*3.1*4+3.32*3.1*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0
il=90.2442

[RMS 28]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=92.2138

[RMS 24]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0877

[RMS 164]
nz=50	0	50
np=1
wa=0
wb=0
il=4476.4

[RMS 26]
nz=1.258	0	1.258
np=1
wa=0
wb=0
il=112.6262

[RMS 27]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0573

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8953

[RMS 22]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8505

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2000	KNR	9-01 0105-02	9-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=44.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.67	1	(5.1+5.7+1.55+1.8+3.4)*3-(0.9*2.1*2+0.8*2.1+1.2*2.1)						

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=42.4365

[RMS 31]
nz=14.7	0	14.7
np=1
wa=0
wb=0
il=656.649

[RMS 30]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.268

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=0.425
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.425	1	0,85*2,0*0,25						

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5322

[RMS 39]
nz=14.7	0	14.7
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2475

[RMS 33]
nz=61.8	0	61.8
np=1
wa=0
wb=0
il=26.265

[RMS 34]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6625

[RMS 35]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1369

[RMS 36]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0646

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1913

[RMS 38]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8967

[POZYCJA]
id=345
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0301-03	AT-44	0301-03		1
mpn=1211
na=Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=12
jm=m belki	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	1,5*4*2						

[RMS 1]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 123]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 124]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=350
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0301-02	AT-44	0301-02		1
mpn=1211
na=Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4.5
jm=m belki	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	1,5*3						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 125]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.59

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 124]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[ELEMENT 2]
na=Izolacje przeciwwilgociowe parteru
wa=0
kn=0	0	0
id=765
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=767
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa. Fundamenty i murki pochylni i schodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=35.125
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.125	1	(3,75*2+0,4*5+4,15+2,95*2+2,73*2+1,6)*1,32						

[RMS 1]
nz=0.1095	0	0.1095
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8462

[RMS 239]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2937

[RMS 240]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=14.05

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0386

[POZYCJA]
id=773
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-10	2-02	0603-10		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=35.125
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.125	1	(3,75*2+0,4*5+4,15+2,95*2+2,73*2+1,6)*1,32						

[RMS 1]
nz=0.0502	0	0.0502
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7633

[RMS 240]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=14.05

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0211

[POZYCJA]
id=778
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-09	2-02	0602-09		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa. POwierzchnie poziome schodów i pochylni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=17.363
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.363	1	2,73*3,75+3,75*1,9						

[RMS 1]
nz=0.0733	0	0.0733
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2727

[RMS 239]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2089

[RMS 240]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=6.077

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0208

[RMS 12]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[POZYCJA]
id=785
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		1
mpn=1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej V60 gr. 3,2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=17.363
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.363	1	2,73*3,75+3,75*1,9						

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7363

[RMS 243]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9674

[RMS 242]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7363

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0521

[POZYCJA]
id=791
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe. Powierzchnia nowych posadzek na parterze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=24.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.16	1	11,81+5,04+4,4+1,71+1,2						

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6879

[RMS 235]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=84.56

[RMS 211]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=28.992

[RMS 236]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3008

[RMS 237]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3488

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2706

[RMS 12]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1643

[ELEMENT 2]
na=Kanały wentylacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=355
nu=1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=356
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-45 0116-03	AT-45	0116-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Komin wentylacyjny z kanałami "poziomymi" o przekroju przewodów 3x17x12 cm - 6 m wysokości komina
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=5.52	0	5.52
np=1
wa=0
wb=0
il=11.04

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=361
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-45 0116-07	AT-45	0116-07		1
mpn=1211
na=Komin wentylacyjny z kanałami "poziomymi" o przekroju przewodów 3x17x12 cm - każdy dalszy 1 m wysokości komina
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,5*2						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=374
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-01	4-01	0703-01		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=15.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.24	1	0,84*2*8,5+0,64*1,5						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2672

[RMS 129]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.764

[RMS 130]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.524

[RMS 131]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.048

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=380
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-06	4-01	0716-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=15.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.24	1	0,84*2*8,5+0,64*1,5						

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5448

[RMS 132]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.093

[RMS 133]
nz=0.0076	0	0.0076
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1158

[RMS 35]
nz=0.0308	0	0.0308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4694

[RMS 36]
nz=0.0078	0	0.0078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1189

[RMS 128]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6096

[RMS 134]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6096

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.762

[RMS 37]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.762

[POZYCJA]
id=391
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0203-12	4-01	0203-12		1
mpn=_1211
na=Wykonanie czapek kominowych  z betonu monolitycznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=0.064
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.064	1	1*0,4*2*0,08						

[RMS 1]
nz=6.87	0	6.87
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4397

[RMS 76]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0653

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1331

[POZYCJA]
id=396
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0926-01	0-17	0926-01		1
mpn=_1211
na=Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 -zagruntowanie kominów pnad dachem pzred malowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.7	1	1,9*1,5*2						

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5985

[RMS 136]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0023

[POZYCJA]
id=401
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1519-02	2-02	1519-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową w kolorze RAL 8004
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.7	1	1,9*1,5*2						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 137]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.995

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0023

[POZYCJA]
id=366
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 95]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 33]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=12.42

[RMS 35]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 36]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Wzmocnienie konstrukcji budynku - Podciągi stalowe
wa=0
kn=0	0	0
id=275
nu=1.7
wn=		

[POZYCJA]
id=286
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-03	4-01	0346-03		1
mpn=1211
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=7.04

[POZYCJA]
id=276
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-05	4-01	0313-05		1
mpn=_1211
na=Wzmocnienie podciągów drewnianych poprzez zamontowane podciągów stalowych 2 x C 220 obsadzonych na poduszkach z betonu C20/25 o gr. 10 cm i skręcownych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=24.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.24	1	6,06*4						

[RMS 1]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0
il=82.416

[RMS 95]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=290.88

[RMS 33]
nz=13.7	0	13.7
np=1
wa=0
wb=0
il=332.088

[RMS 35]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8726

[RMS 97]
nz=29.4	0	29.4
np=1
wa=0
wb=0
il=712.656

[RMS 36]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4121

[RMS 98]
nz=6.636	1	4.2*1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=6.636

[RMS 99]
nz=2.35	1	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6968

[RMS 38]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3936

[POZYCJA]
id=997
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-05	4-01	0313-05		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IHEA 200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,8						

[RMS 1]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=6.048

[RMS 95]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 33]
nz=13.7	0	13.7
np=1
wa=0
wb=0
il=38.36

[RMS 35]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1008

[RMS 299]
nz=42.3	0	42.3
np=1
wa=0
wb=0
il=118.44

[RMS 36]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0476

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.196

[RMS 38]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-01	7-12	0101-01		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=17.938
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.938	1	6,06*0,74*4						

[RMS 1]
nz=0.4126	0	0.4126
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4012

[POZYCJA]
id=292
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0205-01	7-12	0205-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=17.938
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.938	1	6,06*0,74*4						

[RMS 1]
nz=0.1526	0	0.1526
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7373

[RMS 100]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3992

[RMS 101]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7355

[RMS 102]
nz=0.00952	0	0.00952
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1708

[RMS 7]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 104]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0211-01	7-12	0211-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych- Zabezpieczenie powierzchni do R60 materiałem np. PROMAPAINT SC4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=9.211
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.211	1	12,12*0,76						

[RMS 1]
nz=0.1308	0	0.1308
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2048

[RMS 106]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5791

[RMS 102]
nz=0.00976	0	0.00976
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0899

[RMS 7]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[RMS 104]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna i drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=308
nu=1.8
wn=		

[POZYCJA]
id=309
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-04	2-02	1027-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi zewnętrzne drewniane  pełne dwuskrzydłowe niesymetrycznie otwierane  z naświetlem górny w kolorze ciemny dąb, 3 zawiasy, zamki antywłamaniowe.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.08	1	4,08						

[RMS 1]
nz=3.82	0	3.82
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5856

[RMS 110]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 7]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 17]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[RMS 22]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2448

[POZYCJA]
id=320
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe w kolorze złoty dąb , w połowie górnej przeszkolone . Szyba bezpieczna i antywłamaniowa RC4 z szybą P6B(EI S-30)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,10						

[RMS 1]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=7.644

[RMS 114]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 110]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.714

[RMS 115]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 116]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=5.355

[RMS 7]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 17]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 22]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[POZYCJA]
id=330
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone np. PORTA,DRE,SOKÓŁKA, POLSKONE lub równoważne , okleina CPL gr. 0,4 mm.Klamki satynowe, do łazienek mała szybka (biały mat ) z kratką wentylacyjną, ościeżnice regulowane . Kolor skrzydeł złoty dąb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=12.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.36	1	12,36						

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=14.832

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 120]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 121]
nz=6	1	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 17]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4944

[RMS 22]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2472

[POZYCJA]
id=406
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Montaż nawiewników w istniejących okanach  Aerecco EMM lub równoważne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 2]
na=Tynki  okładziny wewnętrzne i malowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=222
nu=1.9
wn=		

[POZYCJA]
id=223
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2010-01	2-02	2010-01		1
mpn=_1211
na=Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54,0						

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=19.062

[RMS 82]
nz=0.0125	0	0.0125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.675

[RMS 27]
nz=0.00575	0	0.00575
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3105

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 83]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=2.268

[RMS 22]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6588

[POZYCJA]
id=230
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0818-01	2-02	0818-01		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=49.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.4	1	49,4						

[RMS 1]
nz=0.658	0	0.658
np=1
wa=0
wb=0
il=32.5052

[RMS 84]
nz=0.0238	0	0.0238
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1757

[RMS 68]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1037

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9266

[POZYCJA]
id=236
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=49.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.4	1	49,4						

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0042

[RMS 24]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1615

[RMS 27]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1052

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 85]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1976

[RMS 17]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.988

[RMS 22]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1581

[POZYCJA]
id=244
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=192.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=192.92	1	49,4+54+89,52						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4336

[RMS 86]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=42.4424

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0386

[RMS 12]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0579

[POZYCJA]
id=250
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=192.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=192.92	1	49,4+54+89,52						

[RMS 1]
nz=0.1391	0	0.1391
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8352

[RMS 88]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=55.7732

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0579

[POZYCJA]
id=545
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-01 + KNR AT-27 0401-02	AT-27	0401-01 + KNR AT-27 0401-02		1
mpn=1211
na=Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie. Woder Duo lub równoważny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=52.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.6	1	52,6						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.13+0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=13.15

[RMS 169]
nz=2.68	0	1.34+1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=140.968

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 170]
nz=0.04	0	0.02+0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.104

[POZYCJA]
id=337
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 0829-03	0-12	0829-03		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 40 cm - 25/60 cm na klej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=52.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.6	1	52,6						

[RMS 1]
nz=1.858	0	1.858
np=1
wa=0
wb=0
il=97.7308

[RMS 342]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=53.652

[RMS 56]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0
il=273.52

[RMS 55]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=28.93

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9462

[RMS 54]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2624

[ELEMENT 2]
na=Pochylnia dla osób niepełnosprawnych- wykonać zgodnie z opisem pkt. 8.8
wa=0
kn=0	0	0
id=124
nu=1.10
wn=		

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04 0214-04 	2-01	0205-04	 0214-04 	1
mpn=49:3:30977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=25.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.3	1	4*3,2*1,15+4*2,3*1,15						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=5.819

[RMS 57]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4895

[RMS 58]
nz=0.2891	0	0.2283+4*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3142

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0101	2-01	0320-0101		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=13.242
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.242	1	25.3-(0.929+2.296+2.691+7,5*2,73*0,3)						

[RMS 1]
nz=0.8786	0	0.8786
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6344

[POZYCJA]
id=147
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Beton  C8/10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=0.929
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.929	1	(4,3*0,6*2+2,95*0,6+1,1*0,6+2,83*0,6)*0,1						

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8865

[RMS 13]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9569

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2.296
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.296	1	(3.75+4,15+2.92+2.73+0.8)*0.4*0.4						

[RMS 1]
nz=4.6878	0	4.6878
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7632

[RMS 59]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3304

[RMS 2]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 10]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0161

[RMS 11]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0115

[RMS 6]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2169

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1148

[RMS 40]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1837

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2.691
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.691	1	(3.75+4,15+2.92+2.73+0.8)*0.25*0.75						

[RMS 1]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9889

[RMS 63]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=197.2503

[RMS 64]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4844

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=167
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0103-04	2-02	0103-04		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł klinkierowych  pełnych na zaprawie wapienno-piaskowej grubości 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=3.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.53	1	(3,75*2+2,73+0,8)*0,32						

[RMS 1]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5779

[RMS 66]
nz=100.1	0	100.1
np=1
wa=0
wb=0
il=353.353

[RMS 62]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.233

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1209-01	2-02	1209-01		1
mpn=_1211
na=Balustrady na pochylni dla osób niepełnosprawnych  wys. 1,1 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=8.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	8,4						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=16.212

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 68]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 22]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-01	2-02	0218-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0.982
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.982	1	2,22*2,95*0,15						

[RMS 1]
nz=23.12	0	23.12
np=1
wa=0
wb=0
il=22.7038

[RMS 73]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0016

[RMS 2]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0059

[RMS 10]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0678

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.982

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0786

[POZYCJA]
id=189
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=0.913
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.913	1	4,15*0.2*1.1						

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9442

[RMS 35]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.986

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=196
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton C12/15 gr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=0.457
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.457	1	4,15*0.1*1.1						

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4038

[RMS 76]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4707

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=200
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu . Beton C20/25 , zbrojony dołem  siatką z prętów fi 6 mm o oczkach 10 x 10 cm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=0.457
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.457	1	4,15*0.1*1.1						

[RMS 1]
nz=0.4467	0	0.4467
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2041

[RMS 59]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4639

[RMS 10]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0009

[RMS 11]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 6]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0091

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[RMS 40]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0274

[POZYCJA]
id=209
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
mpn=_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów 6 mm o oczkach 10 x 10 cm,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4.565
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.565	1	4,15*1.1						

[RMS 1]
nz=0.074	0	0.074
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3378

[RMS 78]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6563

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 12]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[POZYCJA]
id=215
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-01	0-12II	1118-01		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaz płyt betonowych gr. 5 cm z betonu płukanego w kolorze jasnobrązowym na klej żelowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=12.137
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.137	1	4,155*1,1+1,825*2,95+2,95*0,4+2,95*0,17*2						

[RMS 1]
nz=0.2192	0	0.2192
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6604

[RMS 56]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=57.6508

[RMS 81]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7439

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.0093	0	0.0093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1129

[RMS 12]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[POZYCJA]
id=555
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Dostawa i montaz wycieraczek zewnętrznej  typu BONN lub równoważnej oraz wewnętrznej  typu Roma lub równoważnej 150 x 60 cm .
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 173]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 172]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Posadzki na parterze
wa=0
kn=0	0	0
id=610
nu=1.11
wn=		

[POZYCJA]
id=611
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-03 + KNR AT-27 0401-04	AT-27	0401-03 + KNR AT-27 0401-04		1
mpn=1211
na=Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie. Woder Duo lub równoważne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=12.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.35	1	12,35						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.15+0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5815

[RMS 169]
nz=2.68	0	1.34+1.34
np=1
wa=0
wb=0
il=33.098

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 170]
nz=0.04	0	0.02+0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.494

[POZYCJA]
id=621
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-05	0-12	1118-05		1
mpn=_1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, 60 x 60 cm na klej żelowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=32.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32.5	1	32,5						

[RMS 1]
nz=2.3412	0	2.3412
np=1
wa=0
wb=0
il=76.089

[RMS 193]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=33.15

[RMS 56]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=154.375

[RMS 55]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=17.875

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 53]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=1.885

[RMS 54]
nz=0.0391	0	0.0391
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2708

[SUMA KONTROLNA]
33e23852172be75682babadfc03c84ab