[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.66
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Projektowe "ÓSEMKA"            Kinga Zawistowska
afn=14-200 Iława, ul. Mikołaja Kopernika 3/13
nb=Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego budynku przedszkola na Klub Seniora+ Zagospodarowanie terenu działki nr 87
ab=Młynary, ul. Słowackiego 14, działka nr 87
ni=GMINA MŁYNARY
ai=ul..Dworcowa 29, 14-420 Młynary 
nk=Andrzej Zawistowski	
dt=WRZESIEŃ 2020	0
pcn=III kwartał 2020  

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. CHARAKTERYSTYKA  PROJEKTOWANEJ  ADAPTACJI I PRZEBUDOWY :13101310Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłym1310przedszkolu miejskim projektuje się zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Młynary. Na parterze projektuje się1310pomieszczenia związane z funkcjonowaniem Klubu Senior + dla 20 pensjonariuszy,1310w skład których wchodzą następujące pomieszczenia :1310- wiatrołap wraz z komunikacją,1310- pomieszczenie klubowe z możliwością podziału pomieszczenia ścianką1310  przesuwną na pomieszczenie klubowe i pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjnych,1310- sala spotkań wraz z wbudowanymi 2-ma szafami o szerokości 60cm, które1310  pełnią rolę szatni, osobno dla kobiet i mężczyzn,1310- aneks kuchenny,1310- pomieszczenie W.C., dla kobiet,1310- pomieszczenie W.C., dla osób niepełnosprawnych oraz mężczyzn,1310- pomieszczenie natrysku.1310Na poddaszu zaprojektowano pomieszczenia administracyjno-biurowe dla1310ewentualnego personelu obsługi Klubu Senior + oraz dodatkowe pomieszczenia 1310administracyjno-biurowe dla potrzeb funkcjonowania Gminy Młynary w skład1310których wchodzą następujące pomieszczenia :1310- wydzielona pożarowo klatka schodowa od części parterowej,1310- komunikacja poddasza,1310- 2 pomieszczenia administracyjno-biurowe,1310- pomieszczenie socjalne,1310- 2 pomieszczenia gospodarcze dla pomieszczeń administracyjno-biurowych,1310- pomieszczenie W.C., kobiet dla personelu,1310- pomieszczenie W.C., mężczyzn dla personelu.1310Obiekt podzielono na dwie strefy pożarowe : parter : do kategorii zagrożenia ludzi1310ZL II, poddasze wraz z klatką schodową : do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.1310Pozostawiono istniejące główne wejście do budynku z przebudową istniejących1310schodów zewnętrznych oraz zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych1310o spadku 7,5% wraz z pochwytami i balustradami po obu stronach pochylni.1310Zaprojektowano nowe schody żelbetowe wewnętrzne o szerokości biegów : 1,52m1310i wymiarach spoczników : 1,52m x 1,52m. 1310Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części parterowej i poddasza 1310zaprojektowano w taki sposób, że można podzielić wykonywanie robót budowlanych1310na dwa etapy : 1310- pierwszy etap realizacji inwestycji : utworzenie Klubu Senior + na parterze,1310- drugi etap realizacji inwestycji : utworzenie części administracyjno-biurowej.1310Zaprojektowano likwidację istniejącej części podpiwniczonej poprzez jej zasypanie1310i wykonanie posadzki betonowej, wykończonej płytkami ceramicznymi. Projektuje się1310ocieplenie ścian i dachu budynku oraz wykonanie dwóch wykuszy ( lukarn )1310w połaci dachowej od strony ogrodowej nad pomieszczeniami w.c., na poddaszu.1310Dachy wykuszy jednospadowe o kącie nachylenia 30 stopni, to jest o spadku131058%, które pokryte są dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym w kształcie1310takim samym jak pokrycie istniejącego dachu. W budynku zaprojektowano, na 1310parterze nowe oświetlenie typu LED wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym1310a w nowych pomieszczeniach również nową instalację elektryczną oświetleniową1310i gniazdkową. Na poddaszu zaprojektowano nową instalację elektryczną oświetleniową, awaryjną, ewakuacyjną i gniazdkową. W budynku zaprojektowano1310na parterze w nowych pomieszczeniach nową instalację c.o., ciepłej i zimnej1310wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej. Na poddaszu zaprojektowano nową1310instalację c.o., wody ciepłej i zimnej oraz nową instalację kanalizacji sanitarnej.1310Budynek posiada istniejące przyłącze energetyczne, istniejące przyłącze wody,1310istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz istniejące przyłącze gazu wraz1310z istniejącym zbiornikiem na gaz propan butan, jako zbiornik naziemny. Poziom1310posadzki parteru pozostawiono bez zmian i wynosi : +- 0,00 = 49,62m n.p.m.131013102,  DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE OBIEKTU  :13101310-  projektowana powierzchnia użytkowa parteru....................................  :    102,49 m21310-  powierzchnia użytkowa poddasza......................................................  :      67,76 m21310-  powierzchnia pomieszczeń poddasza po obrysie podłóg..................  :     105,07 m21310-  powierzchnia użytkowa parteru razem................................................ :     170,25 m21310-  powierzchnia zabudowy budynku – istniejąca..................................... :    152,13 m21310-   kubatura budynku istniejąca............................................................... :     950,70 m31310-   kubatura budynku po przebudowie..................................................... :    960,70 m3

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 348]
ty=S
na=aplikator geowłókniny przyczepny	0
id=38600	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610192
cw=0	PLN
il=0.013
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	38600

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1600610172
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.218
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1600610173
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.412
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 144]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=blacha powlekana płaska	0
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0	1600610173
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5461
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120220

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm	0
id=2200400	2
jm=szt.	020
ce=0	1600610173
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=181.4175
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2200420

[RMS ZEST 343]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0	1600610173
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1911
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1600610174
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1165
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 349]
ty=S
na=ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610192
cw=0	PLN
il=0.013
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39116

[RMS ZEST 145]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1600610174
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0084
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1600610174
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0351
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	0
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0	1600610175
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600622

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0	1600610175
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0048
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=farba gruntująca CERPLAST	0
id=1552320	1
jm=dm3	066
ce=0	1600610175
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.935
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385334;2385099

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=farba silikatowa	0
id=1525110	2
jm=kg	033
ce=0	1600610176
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.3788
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1507699

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=geowłóknina	0
id=3905099	2
jm=m2	050
ce=0	1600610176
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8323
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900780

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=giętarka do prętów	0
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610192
cw=0	PLN
il=0.1675
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71210

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1600610183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.636
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 352]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610192
cw=0	PLN
il=0.328
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=kostka kamienna rzędowa 16 cm	0
id=1630802	1
jm=t	034
ce=0	1600610183
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1630730

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1600610184
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0175
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600810

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=krawężnik kamienny  100 x 8 x 25 cm	0
id=1631020	2
jm=m	040
ce=0	1600610184
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.27
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1631025

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=krawężnik kamienny uliczny 20x35 cm	0
id=1631110	2
jm=m	040
ce=0	1600610184
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1631115

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1600610185
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0386
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600600

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=mieszanka betonowa C16/20	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1600610185
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.521
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=mieszanka betonowa C25/30	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1600610185
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.263
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=nożyce do prętów	0
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610193
cw=0	PLN
il=0.1983
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71230

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1600610185
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.0147
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0	1600610186
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1427
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=pospółka	0
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0	1600610186
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.0592
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602299

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=pospółka	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1600610186
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.625

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=pręty gładkie śr. 6 mm	0
id=1102199	1
jm=t	034
ce=0	1600610187
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1101300

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=pręty żebrowane 12 mm	0
id=1102399	1
jm=t	034
ce=0	1600610187
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0265
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1101510

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=prościarka do prętów	0
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610193
cw=0	PLN
il=0.149
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71251

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1600610172
cw=0	PLN
il=182.9588

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 256]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0	1600610187
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6625
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301599

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do izolacji	0
id=2301550	2
jm=kg	033
ce=0	1600610187
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2302199

[RMS ZEST 254]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610193
cw=0	PLN
il=0.2459
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11612

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego	0
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0	1600610188
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.6854
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900699

[RMS ZEST 353]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610194
cw=0	PLN
il=0.0758
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11333

[RMS ZEST 251]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610196
cw=0	PLN
il=0.4375
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=sucha mieszanka tynkarska mineralna	0
id=2350062	1
jm=kg	033
ce=0	1600610188
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.675
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380199

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=szpilki do geowłókniny	0
id=1342001	2
jm=szt.	020
ce=0	1600610188
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1342001

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610197
cw=0	PLN
il=0.132
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610197
cw=0	PLN
il=0.0154
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610198
cw=0	PLN
il=0.2734
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=środek uplastyczniający do zapraw cementowych	0
id=1480299	2
jm=kg	033
ce=0	1600610189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4934
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1480299

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=tłuczeń kamienny 0-31,5 mm	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1600610189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.137
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600580

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1600610189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5727
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600580

[RMS ZEST 252]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	0
id=12313	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610198
cw=0	PLN
il=1.708
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12313

[RMS ZEST 255]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610198
cw=0	PLN
il=2.3833
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113

[RMS ZEST 354]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t	0
id=12111	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610199
cw=0	PLN
il=0.002
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12111

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach	0
id=9_00004	3
jm=szt.	020
ce=0	1600610189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.604
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1600610190
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9294
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1600610190
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1119
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610199
cw=0	PLN
il=2.806
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1600610190
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0132
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7	0
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0	1600610190
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5286
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899670;2380823

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1600610191
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0021
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=zaprawa cementowa M15'	0
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0	1600610191
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4455
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899400;2380899

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	0
id=1554100	1
jm=kg	033
ce=0	1600610191
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.125
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554105

[RMS ZEST 368]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1600610199
cw=0	PLN
il=0.2442
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35111

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Zagospodarowanie terenu działki Nr 87
wa=0
kn=0	0	0
id=1161
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Dodatkowe utwardzenie terenu działki
wa=0
kn=0	0	0
id=1175
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=820
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:680960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 68 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	5*7						

[RMS 1]
nz=0.0426	0	0.0376+10*0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.491

[RMS 251]
nz=0.0125	0	0.0035+10*0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4375

[RMS 252]
nz=0.0086	0	0.0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.301

[POZYCJA]
id=824
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01 0114-02	2-31	0114-01	 0114-02	1
mpn=47:0:250995,101211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	5*7						

[RMS 1]
nz=0.0193	0	0.0193
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6755

[RMS 253]
nz=0.307	0	0.2455+5*0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=10.745

[RMS 229]
nz=0.025	0	0.02+5*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.875

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0031	0	0.0026+5*0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1085

[RMS 255]
nz=0.0202	0	0.0182+5*0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.707

[POZYCJA]
id=837
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	5*7						

[RMS 1]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1655

[RMS 258]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0
il=11.137

[RMS 229]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.525

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0945

[RMS 255]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3545

[POZYCJA]
id=844
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Beton C25/30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	5*7						

[RMS 1]
nz=0.2385	0	0.2385
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3475

[RMS 259]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0175

[RMS 229]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 261]
nz=0.1218	0	0.1218
np=0
wa=0
wb=0
il=4.263

[RMS 252]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0
il=1.407

[POZYCJA]
id=851
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0302-02	2-31	0302-02		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 15 x15 x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	5*7						

[RMS 1]
nz=1.4785	0	1.4785
np=1
wa=0
wb=0
il=51.7475

[RMS 344]
nz=0.406	0	0.406
np=1
wa=0
wb=0
il=14.21

[RMS 263]
nz=0.1133	0	0.1133
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9655

[RMS 345]
nz=0.0319	0	0.0319
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1165

[RMS 229]
nz=0.0875	0	0.0875
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0625

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=860
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-06	6	0403-06		1
mpn=_1211
na=Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	5+7						

[RMS 1]
nz=0.797	0	0.797
np=1
wa=0
wb=0
il=9.564

[RMS 373]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.468

[RMS 268]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[RMS 374]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=12.12

[RMS 270]
nz=0.0293	0	0.0293
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3516

[RMS 271]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0588

[RMS 27]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2868

[RMS 7]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Opaska wokół budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=1176
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1177
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-03 0125-07 	2-01	0125-03	 0125-07 	1
mpn=46:0:300971,101211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm bez darni z przewozem taczkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=13.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	27,0*0,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.663	0	0.345+3*0.106
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5477

[POZYCJA]
id=1179
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=13.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	27*0,5						

[RMS 1]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2268

[RMS 253]
nz=0.2455	0	0.2455
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3142

[RMS 229]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0351

[RMS 255]
nz=0.0182	0	0.0182
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2457

[POZYCJA]
id=1186
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-02	AT-04	0101-02		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	13,5*0,2						

[RMS 1]
nz=0.0194	0	0.0194
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0524

[RMS 346]
nz=1.049	0	1.049
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8323

[RMS 347]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2025

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 348]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[RMS 349]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[POZYCJA]
id=1323
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-05	6	0403-05		1
mpn=_1211
na=Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 100 x 8 x 25  cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 16/20 na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27,0						

[RMS 1]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0
il=20.304

[RMS 373]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.053

[RMS 268]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0243

[RMS 376]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=27.27

[RMS 270]
nz=0.0293	0	0.0293
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7911

[RMS 271]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1323

[RMS 27]
nz=0.0238	0	0.0238
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6426

[RMS 7]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1193
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 0114-08	2-31	0114-07	 0114-08	1
mpn=50:0:100998,101211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0-31,5 mm  - warstwa górna o grubości  10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	13,5*0,2						

[RMS 1]
nz=0.0326	0	0.0326
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 350]
nz=0.2121	0	0.1697+2*0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5727

[RMS 351]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0386

[RMS 229]
nz=0.01	0	0.008+2*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.0029	0	0.0025+2*0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[RMS 255]
nz=0.0282	0	0.0256+2*0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0761

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego przy zbiorniku z gazem
wa=0
kn=0	0	0
id=1201
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1202
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-02	2-01	0215-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	5*1*0,8						

[RMS 1]
nz=0.1322	0	0.1322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5288

[RMS 352]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.328

[POZYCJA]
id=1205
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-01	2-01	0229-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	5*1*0,8						

[RMS 353]
nz=0.0105	0	0.0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[POZYCJA]
id=1207
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03 0105-04	2-31	0105-03	 0105-04	1
mpn=27:0:100973,101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu do ID=0,9
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	5.0*0.8*0.10						

[RMS 1]
nz=0.0954	0	0.0954
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0382

[RMS 263]
nz=0.1231	0	0.037+7*0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0492

[RMS 229]
nz=0.006	0	0.0018+7*0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0024

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 354]
nz=0.0049	0	0.0014+7*0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=1213
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe  z betonu C8/10 o gr. 10 cm na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	5,0*0,8*0,10						

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.104

[RMS 356]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.412

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1217
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu. Beton C 20/25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	5,0*0,4*0,6						

[RMS 1]
nz=7.41	0	7.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.892

[RMS 73]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.218

[RMS 2]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 10]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[RMS 11]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 6]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.636

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=1235
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-03	2-02	0290-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr.  6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.006
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.006	1	0,006						

[RMS 1]
nz=39.82	0	39.82
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2389

[RMS 45]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0242

[RMS 43]
nz=5.31	0	5.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0319

[RMS 44]
nz=4.51	0	4.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0271

[RMS 17]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0049

[RMS 12]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0086

[POZYCJA]
id=1244
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr.12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.026
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.026	1	0,026						

[RMS 1]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2415

[RMS 49]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0265

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1248

[RMS 43]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1664

[RMS 44]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1404

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 12]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0468

[POZYCJA]
id=1253
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Ściana REI 120 z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej  M15 o grubości 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2.475
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.475	1	4,5*2,2*0,25						

[RMS 1]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7858

[RMS 63]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=181.4175

[RMS 360]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4455

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1259
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0904-01	2-02	0904-01		1
mpn=_1211
na=Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=22.025
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.025	1	4,5*2,2*2+8,9*0,25						

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.4655

[RMS 84]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5286

[RMS 68]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0132

[RMS 361]
nz=0.0224	0	0.0224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4934

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7752

[POZYCJA]
id=1266
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.75	1	0,5*4,5*2+0,5*0,25*2						

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5225

[RMS 362]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6625

[RMS 363]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0052

[POZYCJA]
id=1272
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0603-10	2-02	0603-10		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.75	1	0,5*4,5*2+0,5*0,25*2						

[RMS 1]
nz=0.0502	0	0.0502
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2385

[RMS 363]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[POZYCJA]
id=1277
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów pospółką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 364]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.625

[RMS 353]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0338

[POZYCJA]
id=1280
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0926-01	0-17	0926-01		1
mpn=_1211
na=Nałożenie na podłoże farby gruntującej CERPLAST
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=18.225
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.225	1	1,8*4,5*2+0,25*1,8*2+4,5*0,25						

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9136

[RMS 365]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4675

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[POZYCJA]
id=1285
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 2609-06	0-17	2609-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=18.225
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.225	1	1,8*4,5*2+0,25*1,8*2+4,5*0,25						

[RMS 1]
nz=0.6112	0	0.6112
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1391

[RMS 366]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=91.125

[RMS 367]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6854

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 368]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1276

[RMS 54]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0948

[POZYCJA]
id=1292
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0926-01	0-17	0926-01		1
mpn=_1211
na=Nałożenie na podłoże farby gruntującej CERPLAST
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=18.225
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.225	1	1,8*4,5*2+0,25*1,8*2+4,5*0,25						

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9136

[RMS 365]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4675

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[POZYCJA]
id=1297
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0928-01	0-17	0928-01		1
mpn=_1211
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego typu baranek o gr. 1,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=18.225
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.225	1	1,8*4,5*2+0,25*1,8*2+4,5*0,25						

[RMS 1]
nz=0.5096	0	0.5096
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2875

[RMS 370]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=54.675

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 368]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1166

[RMS 54]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.164

[POZYCJA]
id=1303
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1519-02	2-02	1519-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową w kolrze ceglastym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=18.225
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.225	1	1,8*4,5*2+0,25*1,8*2+4,5*0,25						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.645

[RMS 372]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3788

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 22]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[POZYCJA]
id=1308
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  o gr. 0,5 mm w kolorze RAL 8004 i szer.w rozwinięciu do 0,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.07	1	4,6*0,45						

[RMS 1]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7945

[RMS 326]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5461

[RMS 327]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0
il=35.604

[RMS 328]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0166

[SUMA KONTROLNA]
 9dd4ac559e056f177a9bb46a2801ca7