[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
nan=PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK KLUBU SENIOR + WRAZ  Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO-BIUROWĄ W MŁYNARACH - PARTER
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	1	0	0	8	1	7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	2	0	4	0	1
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Podatek VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=P R Z E D M I A R    R O B Ó T
nfn=Usługi Projektowe Branża Elektroenergetyczna Mariusz A. Strażnikiewicz
afn=78-600 Wałcz   Ostrowiec 165
nb=PRZEBUDOWA  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU - PARTER
ab=MŁYNARY   14-420    UL. SŁOWACKIEGO 14 ,   DZIAŁKA GEOD. NR 87
ni=GMINA    MŁYNARY                                                                    
ai=UL. DWORCOWA 29, 14-420 MŁYNARY 
nw=Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu
br=Elektroenergetyczna
nk=Mariusz A. Strażnikiewicz	
dt=sierpień  2020  roku
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=68	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Podatek VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Czujnik ruchu 1200W 360st. 3-1000lx biały	0
id=7510500	1
jm=szt	020
ce=0	1601808470
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 5x16;   0,6/1 kV	0
id=7970193	2
jm=m	040
ce=0	1601808471
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Kabel ognioodporny HDGs 2 x 1,5 mm2	0
id=7999999	1
jm=m	040
ce=0	1601808472
cw=0	PLN
il=6.24

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8322199	1
jm=szt	020
ce=0	1601808472
cw=0	PLN
il=68

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1601808473
cw=0	PLN
il=10.8

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Listwa kablowa KI 9040.2 Polam Pułtusk	0
id=7580999	2
jm=m	040
ce=0	1601808474
cw=0	PLN
il=4.16

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Łącznik p/t schodowy  250V/6A WNts-100	0
id=7510500	1
jm=szt	020
ce=0	1601808474
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=ogranicznik przepięć DEHNventil 255 firmy DEHN	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1601808475
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa  dostropowa LED 48W  1310230V  IP20  4000K  4100 Im     "A"	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1601808476
cw=0	PLN
il=12.24

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa  LED  1285   48W / 4200 lm / IP44       nastropowa	0
id=7304620	1
jm=szt	020
ce=0	1601808476
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa  LED 15W / 1300 lm / 4000K    1310IP44  nastropowa	0
id=7304620	1
jm=szt	020
ce=0	1601808477
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Oprawa oświetleniowa LED 15W / 2250 lm / 4000K1310IP 44 nastropowa	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1601808478
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=oprawy awaryjna LED kierunkowa 1,2 W IP44	0
id=7302999	1
jm=szt	020
ce=0	1601808479
cw=0	PLN
il=5.1

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=oprawy oświetleniowe awaryjne LED 1W / 2h IP44	0
id=7304620	1
jm=szt	020
ce=0	1601808479
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=oprawy oświetleniowe awaryjne LED 2W / 2h IP44	0
id=7304620	1
jm=szt	020
ce=0	1601808481
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=oprawy oświetleniowe typu plafoniera hermetyczna   PORTOS 11 LED 1x16W  IP 54	0
id=7304620	1
jm=szt	020
ce=0	1601808480
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Przełącznik faz F&F PF 431	0
id=7055540	1
jm=szt	020
ce=0	1601808482
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Przewod kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 500 V	0
id=7951107	2
jm=m	040
ce=0	1601808481
cw=0	PLN
il=131.84

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=przyciski instalacyjne "światło"	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1601808483
cw=0	PLN
il=6.12

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=przyciski sterownicze PPOŻ koloru czerwonego	0
id=7025999	1
jm=szt.	020
ce=0	1601808484
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7025999

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Puszka instal.fi 60 mm 	0
id=7540441	1
jm=szt	020
ce=0	1601808484
cw=0	PLN
il=10.2

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Puszka instal.fi 70 mm 	0
id=7540442	1
jm=szt	020
ce=0	1601808486
cw=0	PLN
il=8.16

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1601808530
cw=0	PLN
il=113.94

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Rozdzielnica RG zgodna z opracowaniem projektowym	0
id=7052999	1
jm=szt	020
ce=0	1601808485
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Rozłącznik z bezpiecznikami R303 63	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1601808487
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 18 mm	0
id=7580082	1
jm=m	040
ce=0	1601808498
cw=0	PLN
il=6.24

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 47 mm	0
id=7580089	1
jm=m	040
ce=0	1601808489
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Wyłącznik czasowy ze sterownikiem	0
id=7512299	1
jm=szt	020
ce=0	1601808490
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Wyłącznik S 303 B6A	0
id=7055540	1
jm=szt	020
ce=0	1601808491
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Złączka kompensacyjna do rur ZCL 18	0
id=7580402	1
jm=szt	020
ce=0	1601808491
cw=0	PLN
il=2.52

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=złączki do rur RB 47	0
id=7580499	1
jm=szt	020
ce=0	1601808492
cw=0	PLN
il=3.28

[RMS ZEST 63]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice i wewnętrzna linia zasilająca 
wa=0
kn=0	0	0
id=233
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		0
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 37]
nz=0.473	0	0.473
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89

[POZYCJA]
id=458
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-31	4-03	1001-31		0
na=Ręczne wykucie bruzd dla rury :  RS47 o śr.do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 37]
nz=0.306	0	0.306
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[POZYCJA]
id=460
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0107-04	5-08	0107-04		0
na=Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 37]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 313]
nz=16	1	16
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 314]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.28

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-04	5	0212-04		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe układane w rurach  elektroinstalacyjnych (analogia) kabel YKY 5x16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 37]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 320]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=459
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 37]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=461
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1010-11	4-03	1010-11		0
na=Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 37]
nz=0.1544	0	0.1544
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=462
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1010-12	4-03	1010-12		0
na=Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1  dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 37]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[POZYCJA]
id=434
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg / rozdzielnica RG /
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[RMS 278]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=352
pd=	KNR-W	5-08 0407-02	5-08	0407-02		0
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - sterownik sterujący oświetleniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 37]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=212
pd=	KNR-W	5-08 0407-02	5-08	0407-02		0
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy R 303  3-bieg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=196
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		0
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepięć DEHVentil 255
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna + zasilanie
wa=0
kn=0	0	0
id=234
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=522
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0401-07	9	0401-07		1
mpn=1211
na=Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 37]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=425
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	0508 0800-04	0508	0800-04		0
na=Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych KI 9040.2 ) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 37]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=1.77

[RMS 263]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 264]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=525
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-05	9	0501-05		1
mpn=1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 37]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=526
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0501-06	9	0501-06		1
mpn=1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 37]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=232
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-05	4-03	1001-05		0
na=Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=128
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	128						0		0

[RMS 37]
nz=0.159	0	0.159
np=1
wa=0
wb=0
il=20.35

[POZYCJA]
id=492
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0803-02	5-08	0803-02		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 37]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=218
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0209-02	5-08	0209-02		0
na=Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 YDY 3x1,5 mm2  (podłoże inne niż beton) układany w tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=128
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	128						0		0

[RMS 37]
nz=0.0431	0	0.0431
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 257]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=131.84

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0301-22	5-08	0301-22		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 37]
nz=0.126	0	0.126
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 37]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0302-02	5-08	0302-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 37]
nz=0.407	0	0.407
np=1
wa=0
wb=0
il=3.26

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 37]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=493
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0308-01	5-08	0308-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych , przycisków mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 37]
nz=0.221	0	0.221
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 344]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=428
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		0
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Przełącznik faz PF 431 F&F
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 268]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=429
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		0
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - Zabezpieczenie typu S303 B6A
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 269]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		0
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 37]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-01	5	0101-01		0
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 37]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 230]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 231]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-04	5	1209-04		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 37]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 37]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 334]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=477
pd=	KNR-W	5-08 0804-01	5-08	0804-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=12
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 37]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=430
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0511-02	5-14	0511-02		1
mpn=1211
na=Montaż 2 - obwodowych przycisków sterowniczych pojedynczych
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 37]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0502-09	5-08	0502-09		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=34
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						0		0

[RMS 37]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.42

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=68

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=467
pd=	KNR-W	5-08 0516-05	5-08	0516-05		0
na=Montaż opraw oświetleniowych pod sufitem - oprawa LED 48W  "A"
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 37]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44

[RMS 376]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=223
pd=	KNR-W	5-08 0516-05	5-08	0516-05		0
na=Montaż opraw oświetleniowych pod sufitem - oprawa LED 25W "B"
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 37]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 378]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=468
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-01	5-08	0504-01		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 48W / 4200 lm / 4000K   IP44  nastropowa  "C"
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 37]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=227
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-01	5-08	0504-01		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 15W/1300 lm   IP44  nastropowa    "D"
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 37]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne - LED 1W IP44 2h PL1V
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 37]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-02	5	0503-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne - LED 2W IP44 2h PL2V
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 37]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=521
pd=	KNR-W	5-08 0516-05	5-08	0516-05		0
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED w obudowie z tworzyw szt. - ME   kierunkowych oświetlenia awaryjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 37]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 387]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0504-01	5-08	0504-01		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy zewnętrznej 1x16W  IP 54 z numerem budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 37]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=432
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-06	5	0306-06		1
mpn=_1211
na=Montaż sufitowego czujnika ruchu natynkowego do przygotowanego podłoża /analogia/
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 272]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0804-01	5-08	0804-01		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=166
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=166	1	166						0		0

[RMS 37]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.32

[POZYCJA]
id=42
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1002-01	4-03	1002-01		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 37]
nz=0.0473	0	0.0473
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=231
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-01	4-03	1012-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=128
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	128						0		0

[RMS 37]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=4.03

[ELEMENT 1]
na=Prace regulacyjno - pomiarowe
wa=0
kn=0	0	0
id=236
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=501
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[POZYCJA]
id=500
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=73
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=74
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-02	5-08	0901-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=26
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 37]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[POZYCJA]
id=77
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=78
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=21
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[RMS 37]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[POZYCJA]
id=79
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=80
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=21
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						0		0

[RMS 37]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=5.88

[POZYCJA]
id=496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 37]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

