**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STARYM MŁYNIE W MŁYNARACH

**OBIEKT:** ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STARYM

MŁYNIE W MŁYNARACH

**ADRES BUDOWY:** 14-420 MŁYNARY

DZIAŁKA NR 87, OBRĘB MŁYNARY 01

**INWESTOR:** URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH

DWORCOWA 29, 14-420 MŁYNARY

**OPRACOWAŁ:** inż. Zenon Zylbert

* 1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego
* roboty ziemne – wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pieszych
* roboty brukarskie – układanie nawierzchni pieszych
* roboty elektryczne – układanie instalacji oświetlenia ciągów pieszych
  1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka budowlana w zachodniej części jest zabudowana przez istniejący budynek przedszkola wraz z budynkiem gospodarczym. Wschodnia część była użytkowana jako plac zabaw – który przewidziany jest do rozbiórki.

* 1. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na działce nr 87 nie występują elementy zagospodarowania, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy ogrodzić teren budowy i uniemożliwić osobom postronnym wstępu.

* 1. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Szczególną uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pieszych oraz przy jej układaniu używając różnego rodzaju elektronarzędzia.

Inne zagrożenia na budowie mogą być: uszkodzenie ciała elementami zbrojenia, uszkodzenie organizmu od ręcznego dźwigania zbyt dużych ciężarów bądź uderzenia przedmiotem, okresowe zablokowanie drogi dojazdowej, okaleczenia związane z używaniem urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych robót takich jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki ręczne i mechaniczne, ostre narzędzia do ręcznych prac wykończeniowych.

* 1. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Bezpośrednia rozmowa instruktażowo-ostrzegawcza z zainteresowanymi pracownikami o możliwych zagrożeniach, sposobach reagowania w konkretnych przypadkach zagrożeń oraz możliwościach ich unikania.

Ponadto informacja o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznego używania sprawnego sprzętu i narzędzi.

* 1. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
* stosowanie odzieży roboczej oraz ochronnej i obuwia;
* stosowanie środków ochrony zbiorowej, jak: barierki i zastawy ochronne, tablice ostrzegawcze, itp.
* stosowanie zabezpieczeń wykopów poniżej 1,0 m
* kierować pracami musi osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
* teren budowy należy ogrodzić
* przy wjeździe na teren budowy należy umieścić tablicę informacyjną o danej inwestycji
* zabezpieczyć wykopy i umieścić tablice ostrzegawcze
* prace na wysokości należy zabezpieczyć balustradami i napisami użytkowymi
* urządzenia i maszyny muszą posiadać aktualny atest zezwalający na użytkowanie
* pracownicy muszą posiadać przeszkolenie BHP i aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na wykonanie określonej funkcji na budowie
* pracownicy muszą być ubrani w odzież ochronną i wyposażeni w kask
* na budowie musi znajdować się apteczka pierwszej pomocy oraz spis telefonów alarmowych
* wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Opracował: inż. Zenon Zylbert