Młynary, dnia 12 listopada 2014r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Sekretarz Miasta i Gminy Młynary zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest zakup urządzeń i tablicy informacyjnej stanowiących wyposażenie siłowni zewnętrznej w Parku przy ul. 1 Maja w Młynarach (wraz z transportem na miejsce siłowni i montażem) w ramach zadania **„Siłownia zewnętrzna w Parku przy ul. 1 Maja w Młynarach”.**

**I. Zamawiający:**

Gmina Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary

Tel. (55) 248-60-82, fax. (55) 248-64-00

NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

**II. Określenie przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń przeznaczonych na wyposażenie siłowni zewnętrznej w Młynarach:

1. wioślarz (dł./szer./wys.: 159cm/85cm/95cm) - urządzenie jednoosobowe, stymulujące wiosłowanie; umożliwia ćwiczenie mięśni ramion, klatki piersiowej, pleców,
2. prasa nożna i stepper (dł./szer./wys.: 232cm/59cm/196cm)- urządzenie umożliwiające ćwiczenie dwóch osób jednocześnie; angażuje ćwiczenie mięśni nóg i brzucha; urządzenie zamontowane na jednym słupie usadowionym w gruncie,
3. surfer i twister (dł./szer./wys.: 207cm/81cm/196cm)- urządzenie umożliwiające ćwiczenie dwóch osób jednocześnie; surfer angażuje ćwiczenie mięśni nóg i tułowia, polega na wymachu bocznym nóg; twister angażuje partie nóg i tułowia, polega na ruchach skrętnych tułowia; urządzenie zamontowane na jednym słupie usadowionym w gruncie,
4. narciarz (dł./szer./wys.: 116cm/64cm/165cm) - urządzenie jednoosobowe; angażuje ćwiczenie wszystkich partii ciała; polega na jednoczesnym wymachu nóg i rąk,
5. wyciąg górny i krzesło (dł./szer./wys.: 259cm/74cm/196cm) - urządzenie umożliwiające ćwiczenie dwóch osób jednocześnie; wyciąg angażuje ćwiczenie mięśni pleców, klatki piersiowej, barków, polega na przyciąganiu urządzenia w dół; krzesło angażuje ćwiczenie mięśni pleców, klatki piersiowej, ramion, polega na wypychaniu i przyciąganiu urządzenia; urządzenie zamontowane na jednym słupie usadowionym w gruncie,
6. biegacz (dł./szer./wys.:100cm/46cm/144cm)- urządzenie jednoosobowe; umożliwia ćwiczenie mięśni nóg, stymuluje ruch podczas biegu,
7. jeździec (dł./szer./wys.: 127cm/53cm/125cm)- urządzenie jednoosobowe; umożliwia ćwiczenie mięśni rąk i tułowia; polega na wypychaniu i przyciąganiu urządzenia,
8. tablica informacyjna- posadowiona w gruncie na podstawie stalowej (z 2 rur); tablica metalowa o wym. 150 cm (wys.) x 70 cm (szer.) pokryta nadrukiem zawierającym instrukcje obsługi dla poszczególnych urządzeń (każdego z osobna) i instrukcje wykonywania ćwiczeń na poszczególnych urządzeniach; całkowita wysokość (podstawy wraz z tablicą) ponad gruntem – 2 m.

W wycenie należy ująć koszt w/w urządzeń **wraz z transportem na miejsce montażu (Młynary, ul. 1 Maja) i montażem.**

Specyfikacja techniczna urządzeń:

1. Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176 -1:2009 oraz posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzone aktualnym certyfikatem;

2. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych;

3. Siedziska i oparcia ze stali;

4. Uchwyty i rączki z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne (wilgoć, mrozy);

5. Elementy urządzeń muszą zostać zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie powłoki cynkowej na elementach stalowych;

6. Elementy urządzeń po ocynkowaniu dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie farbami proszkowymi przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz;

7. Dopuszczalne obciążenie każdego urządzenia- nie mniej niż 120 kg;

8. Dopuszcza się maksymalne odchylenie od podanych wymiarów urządzeń do 30 cm.

9. Instalacja do fundamentów betonowych w gruncie;

10. Urządzenia powinny być objęte minimum 2-letnim okresem gwarancji;

11. Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać odpowiednie: atesty, deklaracje zgodności; wszystkie elementy muszą być wykonane według standardów europejskich i zgodnie z polskimi normami;

**Zamawiający wymaga, aby wraz z formularzem ofertowym Wykonawca przedłożył certyfikat zgodności PN-EN 1176-1:2009 oraz aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące dla poszczególnych urządzeń oraz kartę techniczną wraz ze zdjęciem w kolorze.**

**III. Termin wykonania zamówienia.**

19.12.2014r.

**IV. Miejsce i termin składania ofert.**

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29 (sekretariat) do dnia 21.11.2014r. (decyduje data wpływu ofert do siedziby Zamawiającego)

**V. Wykaz wymaganych dokumentów:**

1. Formularz ofertowy  - załącznik.

2. Co najmniej 2 referencje z realizacji zadań o podobnym charakterze (wykonanie siłowni zewnętrznych).

3. Certyfikat zgodności z PN-EN 1176-1:2009.

4. Aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące dla poszczególnych urządzeń.

5. Karty techniczne dla poszczególnych urządzeń.

6. Zdjęcia w kolorze dla poszczególnych urządzeń**.**

**VI. Dodatkowe informacje**

1. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące
2. Warunki płatności: przelew do 30 dni

**VII. Postanowienia ogólne.**

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie

**Załączniki:**

**Formularz ofertowy**

*Sekretarz Miasta i Gminy Młynary*

*(-) Alicja Chechłowska-Chorchel*